Sơ đồ khối



Hoạt động:

* Bên máy tính gởi lệnh ON thì bên LoRa2 sẽ bật LED
* Bên LoRa2 nhấn nút thì bên terminal hiện lên “button press”

Mô tả:

* Phía máy tính: Dùng một terminal (Kiểu Putty hoặc Hercules), truyền/nhận UART qua LoRa1
* Bên LoRa2 truyền UART qua MCU, MCU đọc lệnh trong code ra để điều khiển LED
* Bên LoRa2 có một nút nhấn, khi nhấn nút thì MCU sẽ đọc và gởi qua LoRa 2 → LoRa 1 → máy tính → hiện lên terminal là “button press”